[image: image68.jpg]HONGDART



 
AI智能自動炒菜機器人
操 作 手 冊
Instruction Manual
[image: image69.png]BRifE=
BERER

1

1

3U<K Al-mrkbith (5>

ZEAIRDZE LR

A4 3U

A5 3U

EUEFHAEA





[image: image70.jpg]



[image: image71.png]W6 [5G Al





目錄
2一、
設備外觀


2(一)
外觀尺寸：


3(二)
管路位置尺寸


4(三)
管路安裝說明


5二、
機台配置


5(一)
控制面板：


6(二)
畫面說明：


6A. 啟動畫面


7B. 主選單


8C. 監控畫面


9D. 菜餚清單 (A.B.C.D共四頁)


11E. 材料清單


12F. 程式編輯


13G. 手動操作視窗


14H. 操作參數


15I. 調味料參數


16J. 系統參數


16K. 監視I/O


17L. 系統I/O


17M. 操作異常


18N. 驅動器異常


19三、
管線配置、保養及保固




1、 設備外觀
(1) [image: image72.png]


外觀尺寸：
(2) 管路位置尺寸
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(3) 管路安裝說明
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2、 機台配置
(1) 控制面板：
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1. 電源指示：亮燈表示設備已通電。
2. 盤轉進位：當設備原點復歸完成時，按一下料盤進一格。
3. 復歸完成：當設備原點復歸完成時，亮燈。
4. 異常指示：設備出現異常時亮燈（警報），請注意畫面上的異常訊息，以排除異常。
5. 電源開關：控制總電源的開關。
6. 電腦電源：電腦啟動/停止。

7. 啟動/操作指示：啟動機台，運作時燈亮。（開機後第一次按將執行原點復歸。）
8. 停止：停止設備運轉。
(2) 畫面說明：
A. 啟動畫面
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· 輸入密碼 “512”即可進入主選單。
B. 主選單
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：燈亮時，程式持續運作。
	[image: image6.png]H\N\NGDN\RT
B g EM
%ﬁ#ii B St A R F

NNNNNNNN HONGDART AUTOMATION CO., LTD.

EmE - SYE - SN

® @

[l (N (EFRES

stk |ireseml| o

P e EIERE S f |
2BA| 3CA | 4aDA QM




：菜餚清單A (D-1)
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：燈亮時，運轉時不會加熱調味。
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：菜餚清單B (D-2)
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：燈亮時，蜂鳴警報關閉。
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：菜餚清單C (D-3)
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：燈亮時，料理完成時自動出菜。
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：菜餚清單D (D-4)
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：回啟動畫面 (A)
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：手動操作視窗 (G)
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：進入監控畫面 (C)
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C. 監控畫面
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1. 各軸角度位置。

2. 設定溫度及手動加熱啟動按鈕。
3. 電磁爐連線狀況及異常顯示。
4. 總料理時間&倒計時。
5. 原點復歸按鈕。 (歸零動作時請注意不要放料盤在上方。)
6. 按下此按鍵會根據　　　　　　　顯示的程式位置接續運作。
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：啟動畫面 (A)
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：進入調味料參數 (I)
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：手動操作視窗 (G)
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：進入監視I/O (K)
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：進入系統I/O (L)
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：進入程式編輯頁 (F)

	[image: image22.png]= { 3U<K AlSRfbHUTEE>

ST | 235 |5
B@HE®ED  -0.06
Uk AR 00/07.7
el | 0 s

Wt

we 0 M 00
e 0
RRERE <00> B RS A A RH
0 [t 0 A
TR
<00>




：進入操作參數 (H)
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：異常時燈亮警示
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：進入系統參數 (J)
	


D. 菜餚清單 (A.B.C.D共四頁)


- D-1 菜單A
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- D-2 菜單B
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- D-3 菜單C
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- D-4 菜單D
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E. 材料清單

· 提示各個菜餚所需準備的材料。
· 可直接點                     選擇需要的程式，點選後上方綠燈會亮起。
F. 程式編輯







1.  烹飪方式：輸入代號選擇投料、烹飪或調味；可參考下方烹法代號。
- 例：若要熱鍋，點選 [image: image29.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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 輸入1按確認後，即變更為 [image: image30.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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。
- 烹飪方式選擇參考：

2.  溫度設定：設定電磁爐溫度。
3.  調味(cc/秒)& 投料速度：
- 當烹飪方式設定為調味時（水、油、鹽水…等），此位置數值代表所需CC量。
- 當烹飪方式設定為投料時（投料1~4），此位置數值代表投料速度。
4.  轉速設定：設定執行速度。
5.  目前正在執行的程式步驟。
6.  輸入數值再按寫入內容，將以百分比修改下方程式內參數。

7.  插入/刪除設定行列；
例：1. 若要插入新程式列，按下“插入輸入行”至燈亮起，並選擇上方的    黃色區塊中欲插入的位置方能插入新程式列。  2. 若要刪除程式列，按下“刪除工作行”至燈亮起，並選擇上方的    黃色區塊中欲刪除的位置方能刪除。

8.  [image: image31.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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將此頁程式儲存至電腦硬碟/ [image: image32.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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從硬碟讀取程式。
9.  [image: image33.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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將此頁程式儲存至控制器(UTC)/ [image: image34.png]1| 3USKAIFROHULEE>
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從控制器讀取程式。

10.  程式刪除：刪除此頁面設定數值。
11.  點選基本值設定輸入數值後，按下溫度或速度寫入及一次變更上方溫度或速度數值。
12.  快速選擇1U/ 2U/ 3U的程式。
G. 手動操作視窗





1. 各軸角度位置。
2. 照明開關。

3. 設定溫度及手動加熱啟動按鈕。
4. 電磁爐連線狀況及異常顯示。

5. 原點復歸按鈕。 (歸零動作時請注意不要放料盤在上方。)
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：鍋子轉下料位。
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：鍋子轉出菜位
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：鍋子正轉。
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：鍋子轉炒菜位。
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：鍋子轉清洗位
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：鍋子逆轉。

	：料盤以下料
位置轉動。
	：料盤以上料
位轉轉動。
	[image: image41.png]L=\ U<k Al EERbH S ‘

wEfest) |
AGHEIED 0.00  EEEIFHESRTISIE R
B&EEE) 006 [mesnlET
Ukt 00[1.00 B | e
VRS 0.00 Aﬁ'éu:ﬁ] -
6 I PEHiL | 54

A A mEes( B0 (5
SHRIER b sEfin] s v (| BRER 0 M 0 s
ENIESERS U g:FHﬁIZ UE K 2t

B L
SBREE
o

C v VIEHR Rz V | 4
B | #e

W WHBEIE | Wik O <00>
BHOPEN CLOSE T 0 Iz +Hf~‘ 0

O el a5

ON\OEE|™*| ON\OFF| <00>




：正逆轉加速。
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：料盤倒料。
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：料盤回歸。
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：正逆轉減速。
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：入料口開啟。
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：入料口關閉。
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：動作停止。
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：開啟下料磁鐵。
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：關閉磁鐵。
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：排風機開關。
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：鍋清洗開關。
(鍋子自動翻至清洗位。)
	


6. 按下此按鍵會根據　　　　　　　顯示的程式位置接續運作。
7.
H. 操作參數
[image: image52.png]BRifE=
BERER

AGHETED 0.00
B E ) -0.06

U MR AR 0.00 5
VIR e 0.00

0.0

58.0

550

520

48.0

48.0

46.0

40.0

80.0

140.0

195.0

SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

BRI RIS R AL

1] 3U<K Al-Frtbit 5>

B IR E(RD)
B A SR A (i S

200 | ser
00 | ser|
120 | sET
15.0_| SET
2| 150.0 | SET
00 | SET
4000 | SET
02 | SET
30000 | SET
15000 | SET
120




1. 設定內部操作時的角度、速度或溫度參數。
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將此頁參數儲存至硬碟/ [image: image54.png]BRifE=
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從硬碟讀取參數。
3. 手動執行鍋子或料盤的角度位置。
4. 停止或繼續執行程式。
I. 調味料參數
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1. 標題程式名稱預覽。
2. 編輯程式名及儲存內容。
3. [image: image56.png]pEEd |
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將此頁參數儲存至硬碟/ [image: image57.png]pEEd |
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從硬碟讀取參數。
4. 流量計算開關。
5. 最低量警報：當調味料量「裝填量」減去「使用量」且低於設定數值時將有警報提示。

6. 各調味料裝填設定。
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：按下後將根據下面的流量時間開啟泵浦放出選擇的調味料。
- 裝填量設定 [image: image59.png]pEEd |
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：設定添加的調味料的量。
- 使用量(CC) [image: image60.png]pEEd |
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：累計目前的調味量使用量，可按RESET重置。
- 比例設定(秒/公升) [image: image61.png]pEEd |
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：設定流一公升需要的秒速。(若有更換調味料，建議重新調整。)
7. 設定調味料執行時間。
J. 系統參數
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K. 監視I/O
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L. 系統I/O
[image: image64.png]Bt o
— 3U<K Al-Frlbit &>

#1

N
b
S
b

TR
i
S TR
LGzt i
EH)
iz
IR

U2 2 O A O
U2 2 O A O
U2 2 O A O
U2 2 O A O
U2 2 O A O
{2 I 2 I 2 O -

wEaE @ @
= L

S OTRERR






M. 操作異常

N. 驅動器異常
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3、 管線配置、保養及保固
1. 電源：220V 單相3線8平方 40A。

2. 排水：流理台30mm排水管。

3. 排風：150mm排風管。
4. 進水：4分PT牙，60~80℃飲用水。
5. 水壓：2kg/cm^2。

6. 清潔保養：每日使用完畢，清潔設備內部及外觀油垢污漬。

7. 正常使用下，零組件本公司保固一年，鍋子及調味料管除外。

7-1. 鍋子建議使用半年作更換，可依使用狀況自行判斷。

7-2. 調味料管建議每三個月更換一次，可依使用狀況自行判斷。
洪達自動化科技有限公司


昆山洪達自動化機械有限公司


HONGDART AUTOMATION CO., LTD.





◎（台灣總公司 Head Office）Http：//www.hongdart.com.tw


台中市北區建成里東成路166號 / 工廠：台中縣大里市草堤路100巷28號　


1F.,No.166, Dungcheng Rd., North District,  Taichung City 404, Taiwan  


電話TEL：886-4-24964355　傳真FAX：886-4-24964428　E-mail：� HYPERLINK "mailto:hd@hongdart.com.tw" �hd@hongdart.com.tw�





◎（昆山廠 KENSHAN FACTORY）


江蘇省昆山市昆山高科技工業園　郵編：215316


Kun Shan Hi-Tech Industrial Park, Jiangsu Province, Kun Shan City, CHINA


電話TEL：86-512-5778 9357　傳真FAX：86-512-5778 9735　E-mail：� HYPERLINK "mailto:hongdart01@hotmail.com" �hongdart01@hotmail.com�
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1.





7.





點選3U，即進入材料清單(E)畫面並叫出3U的程式。





點選圖片，即進入材料清單(E)畫面並叫出2U的程式。





點選1U，即進入材料清單(E)畫面並叫出1U的程式。
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